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1. 智能换电柜功能特点简介
[image: C:\Users\tanghuanlei\Desktop\11111111111111111.jpg11111111111111111]
· 换电方式：手机扫码换电
· 户外 IP54 级防护
· 可与智能充电器通信，获取充电器状态（输出电压、充电电流、运行状态等），智能控制充电避免热失控
· 与带 BMS 通信板的电池通信， 自动识别电池参数进行充电，获取电池运行数据和对电池进行健康监测
· 通信方式： 4G Cat1(平台)/ RS485（仓内）
· 仓指示灯：有电池（灯亮） / 无电池（灯灭）
· 柜控系统运行状态实时上传，手机端实时监控
· 配备高清摄像头，支持录像记录和实时监控
· 支持远程配电仓开锁，减轻售后运维压力
· RS485 电表监测设备电量使用状况，支持远程抄表
· 多重保护措施： 单仓独立热气溶胶灭火器，水浸报警自动断电，烟雾报警自动断电
· 电源部分配备有：空气开关、漏电保护器、浪涌保护器，以及可主动切断电源的电表
· 高度集成式模块化安装， 独特结构使得售后维护简单方便
· 配置有语音喇叭，可语音播报相应操作提示
· [bookmark: 1_产品简介][bookmark: _Toc32378]配置有液晶屏，实时显示柜内相关信息
2. 智能换电柜产品结构介绍
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3. 智能换电柜参数规格表
	产品名称
	智能换电柜

	产品型号
	YT84

	产品规格
	10仓

	高*宽*深
	176.5*100*59 CM（不包括天线高度）

	结构材料
	镀锌钢板

	材料厚度
	外売 1.2mm，内部主体 1.5mm

	外观工艺
	涂装+丝印

	重量
	约152KG

	工作温度
	-30 ~ +80℃

	供电方式
	220VAC

	最大功耗
	约8KW

	单仓最大空间
	23*25*42 CM（高*宽*深）

	支持电池电压
	36/48/60/72V

	支持电池类型
	[bookmark: _GoBack]磷酸铁锂/钠离子

	电池充电器最大功率
	800W

	电池快充最大电流
	15A

	电池接口
	国标2+6（可定制更换）

	单仓承重
	≥30Kg

	散热方式
	双通道强风冷

	工作环境
	室内/室外（建议加装隔热雨棚）



仓门指示灯工作状态指示颜色
	空仓（无电池）
	不亮灯

	电池充电中
	红色常亮

	电池已充满
	绿色常亮

	无电池、未关闭仓门
	绿灯闪烁

	插入电池、未关仓门
	红灯闪烁

	异常故障
	红绿双色交替闪烁





4. 换电柜主控板 PNZK-08H19X
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4.1 产品特点
· 可靠的4G网络连接，维持和服务器端长连接
· 支持柜子离线的状态下通过蓝牙连接进行换电
· RS485下行总线连接仓控
· 通过RS458连接电表控制以及读取用电数据
· 支持换电柜内温度检测，并联动散热风扇控制
· 支持检修门驱动，实现后台远程控制开启维护门
· 支持联动仓火警电磁阀状态启动水泵增压
· 支持柜体水浸、烟雾、消防水箱液位、检修门状态检测并上报服务器端
· 支持串口液晶显示以及语音或者接智能语音模块
· 支持接NFC卡读写器模块实现刷卡换电
· 工作温度范围：-40℃ ~ 85℃支持接NFC卡读写器模块实现刷卡换电
· 工作温度范围：-40℃ ~ 85℃




4.2 硬件资源
	处理器
	EC600N-QuecPython

	内存
	1GB

	存储
	8GB

	板间通讯
	RS485，最大支持16个仓控板接入

	外设通讯
	RS485（2KV隔离）

	维护门锁驱动接口
	12VDC/5Amax输出，支持门锁反馈信号检测

	散热风扇接口
	12VDC/5Amax输出，并联4路接口

	告警灯驱动接口
	12VDC/5Amax输出，驱动告警指示灯

	水泵驱动接口
	无源开关接口，220VAC/8A

	消防水箱液位检测
	开关量输入检测

	柜体水浸检测
	开关量输入检测，输出12VDC

	柜体烟雾检测
	开关量输入检测，输出12VDC

	温度接口
	接温度传感器检测柜体内温度

	液晶/语音接口
	5VDC/2Amax输出，UART-TTL接口，115200bps

	NFC模块接口
	5VDC/2Amax输出，UART-TTL接口，115200bps

	蓝牙接口
	BLE5.0，5米距离，2.4GHz

	系统电源
	12VDC/4A（min）输入














5. 换电柜仓控板 PNCK-H019
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5.1 产品特点 
· 支持RS485的通讯方式和电池进行数据交互，支持多种电池协议
· 支持RS485的通讯方式和充电器进行数据交互
· 支持电池仓双色指示灯
· 支持电池仓内水位检测
· 支持电池仓温度检测
· 支持电池仓喷淋电磁阀控制
· 支持充电器供电控制
· 支持电池仓照明控制
· 支持电池仓加热控制
· 支持门锁控制以及反馈检测（可互扯双路反馈）
· 支持电池入仓物理检测
· 最大支持16个电池仓
· 工作温度范围-40℃ ~ 85℃



5.2 硬件资源

	处理器
	N32G031C8L7

	内存
	8KB

	存储
	64KB

	板间通讯
	RS485

	充电器通讯
	RS485（2KV隔离）

	电池通讯
	RS485（2KV隔离）

	门锁接口
	12VDC/5Amax输出，支持门锁反馈信号检测

	温度接口
	接温度传感器检测电池仓内温度

	喷淋电磁阀接口
	12VDC/5Amax输出

	指示灯接口
	双色指示灯

	灭火器反馈接口
	灭火器工作反馈，监测报警并对应做相应保护处理

	照明控制
	仓内照明控制，开门后供电3分钟自动关闭，关门关闭

	充电器电源控制
	30A/277VAC继电器控制

	加热电源控制
	10A/250VAC继电器控制

	系统电源
	12VDC/4A（min）输入

	电源输出
	12VDC，级联仓控板
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