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1、产品介绍
Q300 是一款专为电动车租赁、锂电池租赁、换电场景设计的北斗 GPS 定位终端。终端自适应宽电压、通信信号强、稳定数据传输特点 ，可应用定位跟踪、防盗、行程回放、震动报警、远程断电、BMS数据采集传输、蜂鸣报警等 。
产品外观（如图）
[image: IMG_20260701_010236]
2、配件清单
	序号
	名称
	数量
	说明

	1
	GPS定位主机
	1
	硬件主机，自带eSIM卡和数据流量

	2
	BMS通信线
	1
	连接BMS通信线，默认JST1.25-4P

	3
	M5螺丝
	4
	固定GPS设备到电池外壳

	4
	蜂鸣器
	1
	选配

	5
	使用说明书
	1
	电子版/纸质版


3、产品参数
	序号
	项目名称
	参数
	说明

	1
	工作电压
	9 ~ 95VDC
	

	2
	工作电流
	<20mA@48V
	

	3
	额定功率
	≤0.35W
	

	5
	网络制式
	4G-LTE
LTE FDD ：Band 1，3，5，8
LTE TDD：Band 34，39，40，41
	自带4G eSim流量卡

	6
	定位方式
	北斗+GPS 定位＋基站定位
	

	7
	工作温度
	－20°C ～75°C
	

	8
	工作湿度
	5%～ 95%
	

	9
	防水级别
	IPX4
	

	10
	承重重量
	75KG
	

	11
	外壳尺寸
	长108mm*宽57mm*高18mm
	

	12
	带把手高度
	65mm
	

	13
	带把手宽度
	135.5mm
	

	14
	开孔尺寸
	详见尺寸图
	

	15
	接口
	HY2.0 4Pin（集成供电、串口）
SM2.54 2Pin（蜂鸣报警）
	









4、尺寸图
[bookmark: _GoBack][image: ]
[image: 微信图片_20260701172402_18_3874]
实际装配图
5、 接口定义
定位器产品可适配不同品牌BMS，订购时可以根据实际进行选配；默认极空保护板延长线端子定义如下图(2)。
[image: ]
图1 GPS分出蜂鸣器连接线、BMS通信线
[image: ]
图2 BMS延长线

	端子序号
	名称
	参数
	说明

	1
	VCC
	电源输入正极
	范围9~95V

	2
	RX
	串口接收，对应BMS TX
	

	3
	TX
	串口发送，对应BMS RX
	

	4
	GND
	电源输入负极
	JST1.25 4Pin

	5
	BZ+
	输出正极
	电池电压蜂鸣器供电

	6
	BZ-
	输出负极
	SM2.54 2Pin



6、 平台功能展示
[image: ]
[image: ]
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